**АДМИНИСТРАЦИЯ ЯГОДНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ТОМКАЯ ОБЛАСТЬ АСИНОВСКИЙ РАЙОН**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 07.12.2016 № 297

 Об утверждении нормативов финансовых затрат

на содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения населенных пунктов в границах Ягодного сельского поселения

и правил расчета ассигнований бюджета муниципального образования

«Ягодное сельское поселение» на указанные цели

В соответствии с пунктом 11 статьи 13 и частью 3 статьи 34 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить нормативы финансовых затрат на содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения населенных пунктов в границах Ягодного сельского поселения (далее – автомобильных дорог местного значения) в ценах 2015 года в размере:

45342,9 рублей/км – содержание автомобильных дорог местного значения;

13284,273 тыс. рублей/км - на капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения;

4920,101 тыс. рублей/км - на ремонт автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием;

3057,621 тыс. рублей/км - на ремонт автомобильных дорог с переходным типом покрытия (щебень, гравий);

1017,3 тыс. рублей/км – на ремонт грунтовых автомобильных дорог.

2. Утвердить [Правила](#P35) расчета размера ассигнований бюджета муниципального образования «Ягодное сельское поселение» на содержание автомобильных дорог местного значения согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить [Правила](#P35) расчета размера ассигнований бюджета муниципального образования «Ягодное сельское поселение» на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования в средствах массовой информации и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Ягодное сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ведущего специалиста по экономики и финансам.

Глава Ягодного сельского поселения Г.И. Баранов

Приложение 1 Утверждены

постановлением

администрации Ягодного сельского

 поселения

от 07.12.2016 № 297

ПРАВИЛА

РАСЧЕТА РАЗМЕРА АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЯГОДНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

НА СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В ГРАНИЦАХ ЯГОДНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Нормативы финансовых затрат применяются для определения размера ассигнований из бюджета муниципального образования «Ягодное сельское поселение», предусматриваемых на содержание автомобильных дорог местного значения населенных пунктов в границах Ягодного сельского поселения.

 Расчет бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год осуществляется по формуле:

 k

*Ар* = Нi × Li × П Индj-1× Индj × *НДС*,

 j=1

Ap - размер бюджетных ассигнований на содержание автомобильных дорог;

Hi - установленный норматив финансовых затрат на содержание автомобильных дорог (рассчитан без учета НДС);

Li - протяженность автомобильных дорог;

Индj - плановый индекс-дефлятор изменения стоимости работ на соответствующий год;

Индj-1 - индекс-дефлятор изменения стоимости работ, утвержденный в предыдущие годы;

к - количество лет между соответствующим финансовым годом и 2015 годом;

П - знак последовательного перемножения.

Приложение 2 Утверждены

постановлением

администрации Ягодного сельского поселения

от 07.12.2016 № 297

ПРАВИЛА

РАСЧЕТА РАЗМЕРА АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЯГОДНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В ГРАНИЦАХ ЯГОДНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Настоящие Правила разработаны в целях определения размера ассигнований бюджета муниципального образования «Ягодное сельское поселение», предусматриваемых на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения населенных пунктов в границах Ягодного сельского поселения (далее - автомобильные дороги местного значения).

2. Применительно к каждой автомобильной дороге в зависимости от установленной категории, индекса-дефлятора изменения стоимости работ на очередной финансовый год или на плановый период определяются приведенные нормативы (Нприв. кап. рем., Нприв. рем.) по формуле:

Нприв. кап. рем. (прив. рем.) = Н x Кдеф. x Ккат., где:

Н - установленный норматив финансовых затрат на капитальный ремонт или ремонт автомобильных дорог;

Кдеф. - индекс-дефлятор изменения стоимости работ на очередной финансовый год или на плановый период (при расчете на период более одного года - произведение индексов-дефляторов на плановые годы);

Ккат. - коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения по установленным категориям, согласно таблице № 1.

Таблица № 1

Коэффициенты, учитывающие дифференциацию стоимости работ

по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог

местного значения по установленным категориям

|  |  |
| --- | --- |
|  | Категория автомобильных дорог местного значения |
| IV | V |
| Капитальный ремонт | 1,46  | 1 |
| Ремонт | 1,37  | 1 |

3. Определение размера ассигнований из бюджета муниципального образования «Ягодное сельское поселение» на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения осуществляется по формулам:

1) Акап. рем. = Нприв. кап. рем. x Lкап. рем., где:

Акап. рем. - размер ассигнований из бюджета муниципального образования «Ягодное сельское поселение» на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных местного значения каждой категории;

Нприв. кап. рем. - приведенный норматив финансовых затрат на работы по капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения каждой категории;

Lкап. рем. - расчетная протяженность автомобильных дорог местного значения каждой категории, подлежащих капитальному ремонту на год планирования;

2) Арем. = Нприв. рем. x Lрем., где:

Арем. - размер ассигнований из бюджета муниципального образования «Ягодное сельское поселение» на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог местного значения каждой категории;

Нприв. рем. - приведенный норматив финансовых затрат на работы по ремонту автомобильных дорог местного значения каждой категории;

Lрем. - расчетная протяженность автомобильных дорог местного значения каждой категории, подлежащих ремонту на год планирования.

Общая потребность в ассигнованиях бюджета муниципального образования «Ягодное сельское поселение» на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту дорог определяется как сумма ассигнований на выполнение работ по всем категориям автомобильных дорог местного значения.

 4. Протяженность автомобильных дорог местного значения каждой категории принимается в соответствии с постановлением администрации Ягодного сельского поселения от 18.02.2015 № 15 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Ягодного сельского поселения, муниципального образования «Ягодное сельское поселение»» (далее – Постановление) по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом планируемого ввода в эксплуатацию автомобильных дорог по результатам их реконструкции и строительства и внесений изменений в Постановление в течение года, предшествующего планируемому периоду (расчетные протяженности округляются до километров).

5. Расчетная протяженность автомобильных дорог местного значения каждой категории, подлежащих капитальному ремонту на год планирования (Lкап. рем.), определяется по формуле:

Lкап. рем. = L / Ткап. рем. - Lрек., где:

L - протяженность автомобильных дорог местного значения на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом ввода в эксплуатацию объектов строительства и реконструкции, предусмотренного в течение года, предшествующего планируемому;

Ткап. рем. - нормативный межремонтный [срок](#P109) работ по капитальному ремонту для дорог каждой категории согласно таблице № 2;

Lрек. - протяженность автомобильных дорог местного значения по каждой категории, намеченных к реконструкции на год планирования.

6. Расчетная протяженность автомобильных дорог местного значения каждой категории, подлежащих ремонту на год планирования (Lрем.), определяется по формуле:

Lрем. = L / Трем. - (Lрек. + Lкап. рем.), где:

Трем. - нормативный межремонтный срок работ по ремонту для дорог каждой категории согласно таблице № 2.

Таблица № 2

Нормативные межремонтные сроки (лет)

|  |  |
| --- | --- |
|  | Категории дорог |
| IV | V |
| Капитальный ремонт | 12 | 10 |
| Ремонт | 6 | 5 |

Примечания к таблице:

1. Для верхних слоев дорожного покрытия из асфальтобетона типа А, из щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА), асфальтобетона с полимерными добавками при устройстве слоев износа срок проведения работ по ремонту автомобильных дорог увеличивается на 40 - 45 процентов с округлением до целого количества лет.

2. Срок проведения работ по ремонту автомобильных дорог местного значения с жесткими дорожными одеждами (с цементобетонным покрытием) принимается равным 12 годам.

3. Срок проведения работ по ремонту автомобильных дорог IV - V категорий с переходными (щебень, гравий) и низшими (грунтовые, улучшенные гравием) типами дорожной одежды принимается равным 3 годам.

4. Межремонтные сроки проведения работ по ремонту дорожных покрытий на мостовых сооружениях принимаются в соответствии со сроками ремонта дорожных покрытий на автомобильных дорогах.